**Ausschreibungstext**

**Faltwand**

**Qualitätsmaßstab:**

Fabrikat „günther“ Typ Faltwand

**der Firma**

**Karl Günther GmbH & Co.**

**Mobile Trennwände**

**72293 Glatten**

**Tel.: 07443 / 96180**

**Fax: 07443 / 961830**

* oder gleichwertig-

**Leistungsbeschreibung**

**Faltwand** bestehend aus einzelnen Flügeln, die wechselseitig mit vernickelten

Bändern zusammenhängend angeschlagen sind.

Die Flügel werden mittels eingelassenen Riegeln zu einer vollkommen ebenen feststehenden Wandfläche arretiert. Bodenunebenheiten werden durch Schleifdichtungen ausgeglichen. Die Faltwand ist ohne Öffnen der Decke höhenjustierbar.

Elementaufbau: Innenkonstruktion aus Holzrahmen

Deckplatten: 9 - 14 mm starke 3-Schicht-Gütespanplatten E1.

Hohlräume: entsprechend geforderter Schalldämmung ausgebildet und so befestigt, dass ein „Absacken“ vermieden wird.

* Stirnseite: Massivholzumleimer aus Buche mit angefrästem Dichtungsprofil und Anpressdichtungen
* Horizontaler Abschluss: Schleifdichtungen
* Aufhängung: 4-fach kugelgelagerter Rollenwagen in Aluminium-Deckenlaufschiene. Einbauhöhe: 60 mm.
* Aufhängung mittig: ohne Bodenführungsschiene, Flügelaufteilung beginnend mit einem halben Flügel. Alternativ: Aufhängung exzentrisch mit Bodenführungsschiene

Flügel-Türe: bei 1-flügeliger Ausführung als Endfeld möglich. Bei 2-flügeliger Ausführung auch als Mittelfeld möglich

**Vom Bieter auszufüllen:**

**Zusammenfassung des angebotenen Fabrikats:**

Typ: ...........................................................................

Hersteller: ...........................................................................

Elementbreite: ...........................................................................

Gewicht kg/m²: ...........................................................................

Verschweißter Stahlrahmen: .…Ja / ….Nein

**Gesamt-Angebot, netto, incl. Liefern und einbauen: ......................€**

**Einzelauflistung:**

**Angebot Faltwand:**

Angebotenes Fabrikat: ………………………………………..

Typ: ………………………………………..

lichte Breite: ……mm

Gesamthöhe: ……mm

Laufschienenbefestigung: an bauseitige Betondecke

Schalldämmanforderung: …..dB Rw ( bis Laborwert 36 dB möglich )

Aufhängung: mittig / exzentrisch

Flügelaufteilung:

* Ausführung 1-flügelig/2-flügelig, mittig geteilt
* Oberfläche: HPL Schichtstoff, Kollektion ………

Auswahl aus 34 uni Standardfarben,

Kanten Buche natur

Liefern und einbauen …………….€

**Netto-Gesamt-Angebotssumme ……………………€**

**Zulage 1:**

Bedarfsposition

Ausführung der Oberfläche furniert

Holzart ………………… natur lackiert

**Mehrpreis 1 Stück** **à …………….€**

**Zulage 2:**

Bedarfsposition

Glasausschnitt Größe ……..x…….... mm

**Mehrpreis pro Flügel 1 Stück** **à …………….€**

**Zulage 3**

Bedarfsposition

Massivkanten in Farbe der Wandoberfläche lackiert

**Mehrpreis 1 Stück** **à …………….€**